Новые требования:

Путь от платформы до точки спасения.

Роботы-транспортеры и перегрузчики и спуск с платформы

Транспортировка раненых роботами, погрузка их на борт такого робота.

Коптеры –разведчики, Воздушные змеи-разведчики. Роботы шары для разведки.

1. Проблема посадки на транспортный робот.
   1. Если робот находится на платформе, то все спасающиеся должны начать посадку туда при первых признаках приближения аварии и сидеть там уже до начала аварии.
   2. Если робот находится вне платформы возникает проблема погрузки на транспортный робот через пятно охваченной пламенем нефти. Лимит нахождения в огне 8 минут.